附件

调研清单
	序号
	设备名称
	数量
	用途及配置（初步需求，仅用于市场调研）

	1
	立式压力蒸汽灭菌锅
	1
	配有双层不锈钢网篮
2、容积100L;最大承受压力0.3MPa，最高温度上限150°C
3、最高工作压力0.25Mpa，最高工作温度138°C
4、温度选择范围105°C-134°C
5、液晶显示自动型

	2
	低速冷冻离心机
	1
	1、最高转速:5000r/min

2、最大离心力:5000g
3、转速精度:士30r/min
4、温控精度:士1°C

5、温控范围:﹣15°C~40°C

6、定时范围:0~99min

7、噪音:≤65dB8、制冷系统:进口制冷系统9、电机:变频电机

10、电源:AC 220V 50HZ 20A

	3
	高速冷冻离心机
	1
	1、工作条件:相对湿度:30%~85%:环境温度:10°C~40°C:工作电压:220/230V 50/60HZ;

2、最高转速:≥15000rm
3、最大相对离心力:≥20630X8

4、最大容量:≥60ml
5、最大程序选择:三个离心程序记忆功能，供反复操作使用;
6、具有瞬间离心功能，按住此功能键可快速离心;每次操作完会自动将离心参数储存下来，当再次使用时会自动调出最后一次离心数据，机器会重复上次的条件运作。
7、加速/减速控制:具有快速，慢速和超慢速加减速控制功能
8、速度、离心力设定:数字显示，可直接设定用以控制运行
9、角转子特殊设计，无需加适配器即可同时离心24X1.5/2ml/和12X0.5、12X0.2ml 

	4
	高速台式离心机
	1
	1、最高转速:24000r/min

2、最大相对离心力:47800xg

3、最大容量:6x100ml

4、转速精度:土10r/min

5、定时范围:0~99min

6、整机噪音:≤60dB

7、电机:微机控制、变频电机

8、电源:AC220v &110v 50Hz 5A

	5
	骨科磨钻
	1
	1、具有短路自动保护装置，短路故障时，该装置能自动切断输出电源
2、具有液晶触摸菜单操作界面
3、控制台具有触摸控制电机正、反转，高、低转速操作功能
4、具有手动控制触摸选项包含摆锯（往复锯）模式、磨钻模式、手动及脚踏互换模式
5、线缆长≥3m
6、防水等级≥IPX8，防滑、防侧翻
7、电动主机（包含连接主机的电源线）可耐高温高压消毒
8、功率≥100W；可以正、反转
9、转速区间≥30000r/min；
10、温升小，噪音低，噪音≤75dB，工作最高温度＜40℃。

	6
	楼梯简易急救担架
	2
	1、楼梯担架可单人进行操作；采用履带式结构；配有安全带以保证病人在转移过程中的安全
2、采用铝合金材料焊接制成；净重≤8kg；展开尺寸≥125*55*160
3、最大承重≥150kg

	7
	气道简易模型
	1
	1、可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示2、可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口、鼻支气管吸引
3、可进行打开气道练习和使用复苏面罩练习
4、控制器与模型无线连接，全程中文语音播报提示，可调节音量大小
5、模拟眼球可实现4种瞳孔示教
6、模拟颈动脉搏动
7、可进行环甲膜穿刺、气管切开等操作。

	8
	胰岛素泵
	4
	1、防水等级 ≥8 级防水 IPX8，可防溅水和一过性浸水。

2、储药器容量 ≥3mL

3、胰岛素选择 100U/ml

4、基础率 （0.025-35）u/h，步长 0.025u/h

5、基础率模式 8 种

6、基础率一键分配 具备

7、基础率分段 ≥48 段

8、临时基础率 15min—24H;0.025-35u/h;±1%可调整

9、大剂量 0.025U — 25U ， 增 量 0.1U 、 0.05U 或0.025U，输注方式：常规，方波，双波

10、大剂量预设 ≥8 个模式，包含大剂量 1U-4U、早餐预设、午餐预设、晚餐预设、临时预设等

11、大剂量向导功能 可 自动根据血糖值或进餐量计算胰岛素所需剂量

12、可设目标值 血糖目标≥12 个、碳水化合物系数≥12个、胰岛素敏感系数≥12 个

	9
	呼气试验检测仪（碳13）
	1
	1、重复性：10次测量平均值不超过±0.5‰，标准误差不超过±0.5‰；
2、精确性：10次测量平均值不超过±0.5‰，10次测量的平均值与标准样本偏差不超过±2‰；
3、样本CO2浓度范围：0.5～6.0%；
4、所需样本体积：≥100ml/袋；
5、仪器测量一组样本（底气与样气各一袋）的时间≤4min；


